**ABS**

**PA-737 Chi Mei Polylac® Natural High Flow Medium Impact 850Kgs**

**Acetal**

**C9021 Black POM Repro. 500Kgs**

**Nylon 66**

**A3HG5 BASF Ultramid® Black 25% Glass Filled PA66 150Kgs**

**Polypropylene**

**Celanese Celstran® Black 40% Glass Reinforced Long Strand 750Kgs**

**AP30GB99S Sumika Thermofil Black 30% Glass Reinforced 1800Kgs**

**PPO**

**GTX944 Noryl Black 400Kgs**

**TPE**

**108004 SHA60 Black Repro. 1000Kgs**

**Masterbatch**

**LM274 Black Universal 1250Kgs**